ガス滅菌器　イオジェルク　仕様書

1. 物品名　　ガス滅菌器　イオジェルク　SA-H540　　　　１式

（キャノンメドテックサプライ株式会社製）

（内訳）

* 1. ガス滅菌器　イオジェルク　SA-H540　　　　　　　数量　1
  2. SA-H540用キャビネット架台　452×776×755mm　数量　1
  3. 排気ホース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量　1

運搬・設置を含む

1. 仕様

方式　　　　　カートリッジ式全自動方式

缶体寸法　　　320ｍｍ（内径）×703ｍｍ（奥行）

缶体内容積　　約54リットル

缶体使用圧力　大気圧～-76ｋPa

空気置換方式　エアフロー方式/吸排気交互方式

電源　　　　　AC100V　2.5A

３　予算限度額　　１，８１５，０００円（税込）

４　納入場所　　海南病院

５　納入期限

令和7年１２月３１日